LED-Modus Erfordert den /LED Kommandozeilenparameter; Deaktiviert das internene Spektrum-Analyzer Element. Verwendet Num Lock, Caps Lock und Scroll Lock Leuchtdioden (LED) als Spektrum-Analyzer sowie weiterer Informationen Bei Informationsanzeigen ist die erste LED (NumLock) mit wenigen Ausnahmen AUS;

|  |  | gestoppt
|  |  | pausiert
|  |  | Aktualisierung
|  |  | Datei(en) löschen
|  |  | entweder aufgrund eines vollen Spektrums, oder beim Starten, Beenden oder Wechsel des Ausgabegerätes
|  |  | leere Abspielliste und/oder verzögerte AutoAktualisierung

| ( |  | = aus, |  | = ein, |  | = blinkt)

Wenn Sie Calaym ohne Monitor bedienen, ist die Verzögerte AutoAktualisierung-Funktion beim Wechseln von Datenträgern hilfreich.